**Артикул:** TS-CPT Enter

Кресло рабочее на 5-ти лучевой базе с регулировкой по высоте, подлокотниками 495\*480\*1095/1195

Спинка выполнена из эластичной "дышащей" сетки. Мягкое обитое сидение эргономичной формы. Подлокотники, регулируемые по высоте и вокруг своей оси. Механизм обеспечивает свободное качание. Синхронное отклонение спинки и сидения в соотношении 2,5:1. Возможность фиксации спинки только в вертикальном положении. Регулировка силы отклонения. Управление механизмом и газлифтом осуществляется при помощи одного рычага. База металлическая хромированная.

**Отделка**: спинка-сетка, сиденье- ткань, база-металл